**PT. Wykonawcy  
wszyscy**

DA.271-2-6/18 Nowy Sącz, dnia 8 stycznia 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie nr 1, poz. 1 – łóżka medyczne hydrauliczne – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, łatwo odejmowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL?
2. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL?
3. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** ze szczytami wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm (+-2 mm)?
4. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** wyposażone w dwie osobne dźwignie do regulacji segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda? Jest to rozwiązanie łatwiejsze dla pacjentów.
5. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** wyposażone w ramki do kart gorączkowych z tworzywa ABS z klipsem?
6. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** wyposażone w barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 okrągłych profili o średnicy 25 mm, składane wzdłuż leża za pomocą dźwigni, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?
7. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** wyposażone w barierki bez listwy odbojowej na jednym szczeblu, wyposażone w 4 krążki odbojowe w każdym narożu?
8. Czy Zamawiający dopuści **łóżka medyczne hydrauliczne** wyposażone w materac o wysokości 14 cm?

Zadanie nr 1, poz. 2 – szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażoną w dwa aluminiowe relingi zamontowane z boków blatu z tworzywowym haczykiem do zawieszenia ręcznika i tworzywowym uchwytem na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej długości?
2. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** niewyposażoną w tworzywowy uchwyt na szklankę?
3. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** o szerokości 430 mm? Parametr ten różni się od wymaganego jedynie o 2 cm.
4. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażoną w półkę pod dolną szufladą na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), wykonaną z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?
5. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażoną w półkę pod dolną szufladą na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), wykonaną z tworzywa HPL?
6. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 810-1070 mm?
7. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** z możliwością wyboru kolorów frontów szuflad i blatów z min. 5 kolorów oraz możliwością wyboru koloru ramy szafki, w tym kolor szary?

Zadanie nr 2, poz. 1 – łóżka szpitalne OIOM – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w szczyty z blokadą na czas transportu odblokowywane w celach bezpieczeństwa za pomocą dwóch dźwigni?
2. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w alarm niezblokowanych kół zamiast funkcji automatycznego blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej?
3. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w sterowniki nożne do regulacji wysokości leża, przechyłów bocznych oraz pozycji egzaminacyjnej w wyraźnie różnych kolorach umieszczone na jednym panelu?
4. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w panele sterujące w barierkach bocznych od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz od strony zewnętrznej dla personelu z przyciskami membranowymi, wodoodpornymi i elektronicznym wyświetlaczem LCD i przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów ciała umieszczonych na wygodnym, czytelnym panelu centralnym?
5. Czy Zamawiający może doprecyzować opis w pkt. 15 formularza parametrów poprzez wyjaśnienie, czy opisane w tym punkcie funkcje, tj: elektryczna regulacja wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji TR /aTR i przechyłów bocznych mają być dostępne z pilota pacjenta czy z panelu centralnego?
6. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** o długości całkowitej 2220 mm? Parametr ten odbiega jedynie nieznacznie od wymaganego.
7. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** o szerokości całkowitej 1050 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** bez funkcji automatycznego zatrzymania oparcia pleców podczas regulacji w pozycji 30 oraz 45 stopni?
9. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** niewyposażone w alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi? Pacjenta przed wypadnięciem z łóżka chronią barierki boczne.
10. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępną z panelu centralnego?
11. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w panele nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywacyjnego, umieszczonego w miejscu niewidocznym dla osób postronnych, jak Zamawiający opisuje w pkt. 35?
12. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone elektroniczne wskaźniki przechyłów wzdłużnych i bocznych na wyświetlaczu panelu centralnego oraz grawitacyjne wskaźniki nachylenia segmentu pleców wbudowane w barierki boczne?
13. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** wyposażone w wieszak kroplówki wykonany w antybakteryjnej i przeciwgrzybiczej technologii TiO2 (nanotechnologia dwutlenku tytanu)?
14. Czy Zamawiający dopuści **łóżka szpitalne OIOM** niewyposażone w we wbudowaną ładowarkę USB w segmencie pleców?

Zadanie nr 2, poz. 5 – szafka przyłóżkowa – 26 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** o wysokości 91 cm?
2. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80-100 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** bez możliwości zamykania szuflad na klucz?
4. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** bez ergonomicznych uchwytów do przemieszczania szafki? Szafkę można wygodnie objąć dłonią w miejscu pod górną szufladą i blatem głównym i z łatwością przemieścić.
5. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażona w kółka z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, o średnicy 65 mm? Parametr ten różni się zaledwie o 1 cm od oczekiwanego.
6. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażoną w poręczną, łatwą do manipulacji dźwignię blokowania kół zamiast pokrętła?
7. Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową z blatem bocznym** wyposażoną w blat główny i boczny wykonane z odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę, promieniowanie UV tworzywa ABS w kolorze białym z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlewaniu się płynów na podłogę?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**